[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# police-aggregate

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# [no] police-aggregate NAME`

対象トラフィッククラスに集約ポリサーを適用する。
no形式で実行した場合は、対象トラフィッククラスから指定した集約ポリサーの適用を解除する。
集約ポリサーは、複数のトラフィッククラスをひとまとめにし、これら全体に対して1つのポリサーを適用するものなので、ひとまとめにしたいトラフィッククラスのそれぞれに対して、本コマンドを実行して同じ集約ポリサーを適用する必要がある。

### パラメーター

`NAME` | 集約ポリサー名。あらかじめ、mls qos aggregate-police single-rateコマンドかmls qos aggregate-police twin-rateコマンドで作成しておくこと

### 使用例

■ ポリシーマップsampleのトラフィッククラスhttpとftpに対し、集約ポリサーlowpriを適用する。

    awplus(config)# policy-map sample ↓
    awplus(config-pmap)# class http ↓
    awplus(config-pmap-c)# police-aggregate lowpri ↓
    awplus(config-pmap-c)# exit ↓
    awplus(config-pmap)# class ftp ↓
    awplus(config-pmap-c)# police-aggregate lowpri ↓

### 注意・補足事項

■ 複数のスイッチチップ（インスタンス）にまたがるトランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）ではメータリングが動作しない。複数インスタンスにまたがるトランクグループに対しては、本コマンドを含むポリシーマップを適用しないこと（適用してもメータリングが動作しない）。
■ 同一トラフィッククラスにおいて、本コマンドとpolice countersコマンド（トラフィッククラスのメータリング統計保存機能の有効化コマンド）を併用することはできない。集約ポリサーを適用するトラフィッククラスでメータリング統計保存機能を使用する場合は、mls qos aggregate-police countersコマンドで集約ポリサーのメータリング統計保存機能を有効化し、その後該当集約ポリサーを対象トラフィッククラスに適用すること。

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- police-aggregate（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

mls qos aggregate-police counters（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police single-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police twin-rate（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK