[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline hanp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline hanp`

`(config-if)# no power-inline hanp`

指定したポートでNon-stop PoE機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定したポートで本機能を無効にする。
初期設定は無効。
ただし、グローバルコンフィグモードのpower-inline hanpコマンドを実行し、システム全体でNon-stop PoE機能を有効にすると、すべてのPoEポートで本コマンドの設定が有効な状態になる。

> Note

> > 本コマンドはpower-inline hanpコマンド（グローバルコンフィグモード）によって、システム全体でNon-stop PoE機能が有効になっている状態でないと実行できません。主に特定のポートのみ本機能を無効にしたい場合や、一度無効にしたポートを有効にする場合に使用します。

### 使用例

■ ポート1.0.4以外のすべてのPoEポートでNon-stop PoE機能を有効にする（ポート1.0.4だけは無効に設定する）。

    awplus(config)# power-inline hanp ↓
    awplus(config)# interface port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# no power-inline hanp ↓

■ PoEポート1.0.4でNon-stop PoE機能を有効にする（すでにシステム全体ではNon-stop PoE機能が有効であると仮定）。

    awplus(config)# interface port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# power-inline hanp ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline hanp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

power-inline hanp（グローバルコンフィグモード）
show power-inline（非特権EXECモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK