[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf area guests-detail

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf area guests-detail AREANAME [NODENAME]`

リモートエリアのゲストノード詳細情報を表示する。

### パラメーター

`AREANAME` | AMFゲストノードが存在しているエリア名
`NODENAME` | AMFゲストノードが接続されているノード名

### 使用例

    SBx81# show atmf area guests-detail area1 ↓

    area1 Area Guest Node Information:
    Node Name       Detail          :  Setting
    --------------------------------------------------------------------------------
    FSW241          Interface       :  port1.0.11
    FSW241          Device Name     :  Camera211
    FSW241          Device Type     :  -
    FSW241          IP Address      :  192.168.1.211
    FSW241          IPv6 Address    :  -
    FSW241          Firmware        :  -
    FSW241          MAC Address     :  000a.79cb.c3ca
    FSW241          HTTP Port       :  80

    FSW241          Interface       :  port1.0.5
    FSW241          Device Name     :  AP221
    FSW241          Device Type     :  AT-TQ4600
    FSW241          IP Address      :  192.168.1.221
    FSW241          IPv6 Address    :  -
    FSW241          Firmware        :  3.2.1 B02
    FSW241          MAC Address     :  001a.ebab.d2e0
    FSW241          HTTP Port       :  80

    FSW241          Interface       :  port1.0.7
    FSW241          Device Name     :  AP222
    FSW241          Device Type     :  AT-TQ4400
    FSW241          IP Address      :  192.168.1.222
    FSW241          IPv6 Address    :  -
    FSW241          Firmware        :  3.2.1 B02
    FSW241          MAC Address     :  001a.eb83.bee0
    FSW241          HTTP Port       :  80

    FSW241          Interface       :  port1.0.9
    FSW241          Device Name     :  AP223
    FSW241          Device Type     :  AT-TQ2450
    FSW241          IP Address      :  192.168.1.223
    FSW241          IPv6 Address    :  -
    FSW241          Firmware        :  3.2.1 B02
    FSW241          MAC Address     :  001a.eb3b.01e0
    FSW241          HTTP Port       :  80

    area1 guest node count 4
    SBx81#

表 1
Interface | AMFゲストノードが接続されているスイッチポートのインターフェース名
Device Name | AMFゲストノードのデバイス名
Device Type | AMFゲストノードのデバイスタイプ
IP Address | AMFゲストノードのIPv4アドレス
IPv6 Address | AMFゲストノードのIPv6アドレス
Firmware | AMFゲストノードのファームウェア
MAC Address | AMFゲストノードのMACアドレス
HTTP Port | http-enableコマンドにて設定したポート番号が表示される。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFコントローラーでのみ有効。
■ 本コマンドで情報を表示させるためには、各ローカルマスターでatmf topology-gui enableコマンドを有効にする必要がある。
■ コントローラーエリアの情報を確認するには、コントローラー上でshow atmf local area guests-detailコマンドを実行すること。
■ 本コマンドで情報を表示するには、コントローラーと対象リモートエリアのローカルマスターが両方とも5.4.7-1.1以降、または両方とも5.4.7-1.1より前のファームウェアで動作している必要がある。

### 関連コマンド

show atmf area guests（特権EXECモード）
show atmf local area guests-detail（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK