[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mail from

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`(config)# mail from ADDRESS`

`(config)# no mail from`

メール送信時に用いる送信元メールアドレスを設定する（SMTPのHELOコマンドで使う自ホスト名もこのメールアドレスから抽出する）。
mailコマンドでメールを送信するための必須設定の1つ。
no形式で実行した場合は、送信元メールアドレスの設定を削除する。

### パラメーター

`ADDRESS` | 送信元メールアドレス

### 使用例

■ 送信元メールアドレスとして「zein@example.com」を設定する。

    awplus(config)# mail from zein@example.com ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mail from（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mail（特権EXECモード）
mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
show mail（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK