[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# exporter

モード: フローモニターモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-flow-monitor)# exporter NAME`

`(config-flow-monitor)# no exporter`

IPFIXメッセージを送信するIPFIXエクスポーターを指定する。
no形式で実行した場合は、IPFIXモニターに登録済みのIPFIXエクスポーターを無効にする。

### パラメーター

`NAME` | IPFIXエクスポーター名

### 使用例

    awplus(config-flow-monitor)# exporter EXPORTER ↓
    awplus(config-flow-monitor)# no exporter ↓

### コマンドツリー

    flow monitor (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- exporter（フローモニターモード）

### 関連コマンド

record（フローモニターモード）
show flow monitor（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK