[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# description

モード: ポリシーマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap)# description TEXTLINE`

`(config-pmap)# no description`

対象ポリシーマップに説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。80文字以内で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ ポリシーマップtest2に説明文を付ける。説明文はshow policy-mapコマンドで表示される。

    awplus(config)# policy-map test2 ↓
    awplus(config-pmap)# description Policy-map which defines the QoS policy for testing ↓
    awplus(config-pmap)# end ↓
    awplus# show policy-map test2 ↓

      POLICY-MAP-NAME: test2
        State: detached
        Description: Policy-map which defines the QoS policy for testing
        Default class-map action: permit

        CLASS-MAP-NAME: default

        CLASS-MAP-NAME: filecopy
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3000
          Policer single-rate action drop-red:
           average rate(1024 kbps)  minimum burst(10240 B) maximum burst(20480 B)

### コマンドツリー

    policy-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- description（ポリシーマップモード）

### 関連コマンド

show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK