[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform l2mc-overlap

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# [no] platform l2mc-overlap`

共有マルチキャストグループエントリー削除時の厳密なチェックを有効にする。
no形式で実行した場合は同チェックを無効にする。
初期設定は有効。
本コマンドを有効にすることで、次のようなマルチキャスト構成における予期しないマルチキャスト転送停止を回避することができる。

- 同一のMACアドレスにマップされるマルチキャストグループアドレスを複数使用する構成
- 複数の送信元から同じマルチキャストグループアドレス宛てに送信する構成
- 異なるVLANで同じマルチキャストグループアドレスを使用する構成

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform l2mc-overlap（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK