[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow datapath-id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config)# openflow datapath-id DPID`

`(config)# no openflow datapath-id`

本製品のデータパスIDを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
データパスIDは、OpenFlowコントローラーが本製品を識別するためのID（OpenFlowスイッチID）。初期状態ではMACアドレスをもとに自動設定される。

### パラメーター

`DPID` | データパスID。最大16桁の16進数で指定する。指定値が16桁に満たない場合は上位の桁は0となる。初期値は下位48ビットがスイッチのMACアドレス、上位16ビットは0となる

### 使用例

■ データパスIDを「0000000000000001」に変更する

    awplus(config)# openflow datapath-id 1 ↓

### 注意・補足事項

■ データパスIDを変更した場合、OpenFlowコントローラーに新しいデータパスIDが登録されるまでの間、OpenFlowポートでのパケット転送が停止する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- openflow datapath-id（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show openflow status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK