[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stackport

モード: インターフェースモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config-if)# [no] stackport`

対象スイッチポートをスタックポートとして設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

### 注意・補足事項

■ stackportコマンドによる設定は、設定を保存し、機器を再起動するまで有効になりません。
■ スタックポートは2ポート必要なので、stackportコマンドにて1ポートのみをスタックポートに設定した場合は、デフォルトのスタックポートport1.0.27/1.0.51（28ポートモデル/52ポートモデル。以下同様）とport1.0.28/1.0.52のうち、番号の小さいほうが2つ目のスタックポートとなります。たとえば、port1.0.25のみをスタックポートに設定した場合は、port1.0.25とport1.0.27/1.0.51がスタックポートになります。また、port1.0.27/1.0.51のみをスタックポートに設定した場合は、port1.0.27/1.0.51とport1.0.28/1.0.52がスタックポートになります。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- stackport（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show stack（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK