[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 mld snooping mrouter

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`> show ipv6 mld snooping mrouter IFNAME`

指定したVLANインターフェース上のルーターポート（MLD Snoopingにおいてマルチキャストルーターが接続されているポート）を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | VLANインターフェース名

### 使用例

    awplus> show ipv6 mld snooping mrouter vlan1 ↓
    VLAN    Interface           Static/Dynamic
    1       port1.0.8           Dynamically Learned

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping mrouter interface（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK