[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos maps premark-dscp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos maps premark-dscp [<0-63>]`

プレマーキング時に参照されるpremark-dscpマップを表示する。

### パラメーター

`<0-63>` | 検索インデックスとしてのDSCP値。省略時はすべてのエントリーが表示される

### 使用例

    awplus> show mls qos maps premark-dscp 0 ↓
      PREMARK-DSCP-MAP:

        DSCP 0
        Bandwidth Class        Green    Yellow   Red
        -------------------------------------------------
        New DSCP               0        -        -
        New CoS                0        -        -
        New Queue              0        -        -
        New Bandwidth Class    green    -        -

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
mls qos map premark-dscp（グローバルコンフィグモード）
set dscp（ポリシーマップ・クラスモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK