[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# rip restart grace-period

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config)# rip restart grace-period <1-65535>`

`(config)# no rip restart grace-period`

RIPグレースフルリスタートを有効にする。また、グレース間隔を指定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期状態は無効。

### パラメーター

`<1-65535>` | グレース間隔を秒で指定する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- rip restart grace-period（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK