[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear log

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`# clear log [DESTINATION]`

bufferedログ（ランタイムメモリーに保存されている一時ログ）またはpermanentログ（フラッシュメモリーに保存されている永続ログ）を消去する。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログ出力先。省略時はbufferedログとpermanentログが消去される。externalログは消去されない
| `buffered` | ランタイムメモリーに保存されている一時ログ
| `permanent` | フラッシュメモリーに保存されている永続ログ
| `external` | 外部メディア（USBメモリー）上のファイル（logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル）

### 使用例

■ bufferedログとpermanentログの両方を消去する。

    awplus# clear log ↓

■ bufferedログだけを消去する。

    awplus# clear log buffered ↓

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log exclude（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log（特権EXECモード）
show log config（特権EXECモード）
show log external（特権EXECモード）
show log permanent（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK