[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform inter-chip-header 4-word

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# platform inter-chip-header 4-word`

`(config)# no platform inter-chip-header`

下記の場合に必要な内部設定を有効にする。
no形式で実行した場合は内部設定を無効にする。
初期設定は無効。

- ポートミラーリング機能においてミラーポートを複数設定する
- ポートミラーリング機能においてLAGインターフェース（poX、saX）をミラーポートに設定する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して、再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform inter-chip-header 4-word（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mirror interface（インターフェースモード）
platform acls-to-vlanclassifiers（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK