[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show provisioning

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`> show provisioning`

スタックメンバーの情報（接続済み/事前設定）を表示する。

### 使用例

    awplus> show provisioning ↓
    Switch provisioning summary information

    ID   Board class Status
    1.0  gs980mx-28  Hardware present
    2.0  gs980mx-28  Hardware present

表 1
ID | ハードウェアのID（unit.bay-location）
Board class | ハードウェア（スイッチ）の種類（switch provision参照）
Status | ハードウェア（スイッチ）の状態。Hardware present（接続済み）、Provisioned（未接続・事前設定済み）のいずれか

### 関連コマンド

switch provision（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK