[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# 運用・管理 / NTP

NTP（Network Time Protocol）を利用すると、ネットワーク上のNTPサーバーから時刻情報を取得し、システムの時計をつねに正確にあわせておくことができます。ログなどの記録日時を正確に保つためにも、NTPの利用をおすすめします。

> Note

> > NTPクライアントの設定（ntp serverコマンド）を行った場合、NTPサーバーとの時刻同期に成功すると本製品自身もNTPサーバーとして動作するようになりますが、本製品ではNTPサーバーとしての使用はサポート対象外のため、アクセス制御機能等を利用して外部からのNTP問い合わせを拒否する設定を推奨します（以下の基本設定、および ntp restrictコマンドの使用例をご参照ください）。

## 基本設定

NTPを使用するために最低限必要な設定を示します。ここでは次のような構成のネットワークを想定しています。IPの設定までは終わっているものとします。

表 1
NTP動作モード | クライアントモード（サーバーに対して一方的に同期する）
NTPサーバーのIPアドレス | 192.168.10.2
タイムゾーン（UTCからのオフセット） | JST（+9:00:00）

1. タイムゾーン（UTCからのオフセット）を設定します。NTPから得られる時刻情報はUTC（協定世界時）なので、必ずオフセットを指定してください。日本標準時（JST）はUTCより9時間進んでいるので、次のように指定します。

       awplus(config)# clock timezone JST plus 09:00 ↓
       awplus(config)# end ↓

2. NTPでは、時刻のずれがあまりに大きいと同期に時間がかかることがあるので、最初に現在時刻を手動設定します。

       awplus# clock set 11:57:00 13 Jun 2012 ↓

3. NTPサーバーのIPアドレスを指定します。本製品の時計をサーバーの時計に同期するとき（NTPクライアントとして動作させるとき）はntp serverコマンドを使います。

       awplus# configure terminal ↓
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# ntp server 192.168.10.2 ↓

4. NTPクライアントとしてNTPサーバーとの時刻同期に成功すると本製品自身もNTPサーバーとして動作するようになりますが、本製品ではNTPサーバーとしての使用はサポート対象外のため、アクセス制御機能（ntp restrictコマンド）により外部からのNTP問い合わせをすべて拒否するよう設定します。

       awplus(config)# ntp restrict default-v4 deny ↓
       awplus(config)# ntp restrict default-v6 deny ↓

基本設定は以上です。
これにより、定期的にNTPサーバーに問い合わせを行い、システムの時計が自動的に調整されるようになります。

> Note

> > NTPサーバーに問い合わせを行う間隔は、show ntp associationsコマンドの poll フィールドで確認できます。

■ 現在時刻はshow clockコマンドで確認します。

    awplus> show clock ↓

■ NTPに関する情報はshow ntp associationsコマンド、および、show ntp statusコマンドで確認します。

    awplus> show ntp associations ↓
    awplus> show ntp status ↓

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK