[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type stack disabled-master

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type stack disabled-master`

スタックディセーブルマスタートリガーを作成する。
スタックディセーブルマスタートリガーはスタックリンクの障害によりVCSグループが分断され、スレーブメンバーがディセーブルマスター（Disabled Master）の状態に移行したときに起動される。
ディセーブルマスター（Disabled Master）は、全スイッチポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害によりVCSグループが分断されたとき、スレーブメンバーがこの状態になる。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type stack disabled-master（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK