[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# spanning-tree priority <0-240>`

`(config-if)# no spanning-tree priority`

対象スイッチポートのポートプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<0-240>` | ポートプライオリティー。小さいほど優先度が高く、対向ポートがルートポートになる可能性が高くなる。0～240の範囲内の16の倍数（0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240）を指定すること。初期値は128

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK