[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# remote-login

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`# remote-login <1-8>`

コンソールから、指定したスタックメンバーIDを持つメンバーにログインする。
通常、VCSグループのいずれかのスイッチにログインを試みた場合、自動的にマスターにログインする。本コマンドを実行することで、指定されたIDを持つ任意のメンバーにログインし、情報を閲覧することができる。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる

### 使用例

■ ID=2のメンバーにログインする。

    awplus# remote-login 2 ↓
    Type 'exit' to return to awplus.

    AlliedWare Plus (TM) 5.5.5 xx/xx/xx xx:xx:xx

    awplus-2> enable ↓
    awplus-2# dir *.cfg ↓
         1595 -rw- Feb 12 2013 14:52:01  flash:/test.cfg
                      :                     :
                      :                     :

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでバックアップメンバーにログインする場合、マスターにログインしたときのユーザーを利用してログイン処理が行われる。またこのときのユーザー認証にはローカルのユーザー認証データベースのみが使用される。
そのため、CLIログイン認証にRADIUSサーバーやTACACS+サーバーを利用しており、ユーザー情報がこれらのサーバーにのみ存在する場合は、本コマンドでバックアップメンバーにログインすることはできない。
本仕様はログイン認証順序の設定に関係なく適用される。
たとえば、CLIログイン認証をRADIUSサーバー、ユーザー認証データベースの順に行うよう設定している場合（`aaa authentication login default group radius local`）でも、そもそもRADIUSサーバーによる認証自体が行われないため、ログインは失敗となる。
本仕様を回避するには、ログイン用のユーザーをローカルのユーザー認証データベースに登録すること。

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK