[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos scheduler-set

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# mls qos scheduler-set <1-12>`

`(config-if)# no mls qos scheduler-set`

指定したインターフェースのスケジューリングの設定を行う

### パラメーター

`<1-12>` | スケジューリングID

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# mls qos scheduler-set 1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AT-SP10TM、AT-SP10TM/Iを使用しているポートではサポート対象外。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mls qos scheduler-set（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mls qos scheduler-set priority-queue（グローバルコンフィグモード）
mls qos scheduler-set wrr-queue group（グローバルコンフィグモード）
show mls qos scheduler-set（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK