[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth timeout quiet-period

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth timeout quiet-period <1-65535>`

`(config-auth-profile)# no auth timeout quiet-period`

対象スイッチポートにおいて、認証失敗後の認証抑止期間（quietPeriod）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth timeout quiet-periodコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantの認証に失敗した後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）。この期間中は受信したパケットをすべて破棄する。初期値は60秒

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout quiet-period（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth timeout quiet-period（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK