[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show rmon alarm

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`> show rmon alarm`

RMONアラームの設定を表示する。

### 使用例

    awplus> show rmon alarm ↓
     alarm Index = 2
            alarm Interval = 60
            alarm Type is Delta
            alarm Value = 0
            alarm Rising Threshold = 3000
            alarm Rising Event = 21
            alarm Falling Threshold = 2000
            alarm Falling Event = 22
            alarm Owner is

### 関連コマンド

rmon alarm（グローバルコンフィグモード）
rmon collection stats（インターフェースモード）
rmon event（グローバルコンフィグモード）
show rmon event（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK