[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf secure-mode audit link

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf secure-mode audit link`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、未認証のノードや非セキュアモードで動作中のノードが接続されているAMF接続ポートの情報を表示する。
セキュアモード無効時はエラーとなる。

### 使用例

    SBx81a# show atmf secure-mode audit link ↓

    ATMF Secure Mode Audit Link:

     * ATMF links connected to devices which are not authorized
       or are not in secure-mode.

    Port       Link Type  Discovered           Node/Area Name
    ---------------------------------------------------------
    vlink1     Downlink   16/02/2017 09:28:22  Member3

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK