[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport block unicast-flooding

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# [no] switchport block unicast-flooding`

UUFB（Unknown Unicast Flood Blocking）機能を有効にする。
UUFB機能を有効にすると、実行したポートでは未学習ユニキャストの出力がブロックされ、そのポートに存在することが分かっているMACアドレス宛てのトラフィックのみが出力される。
no形式で実行すると無効になる。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport block unicast-flooding（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK