[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# udld port disable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config-if)# [no] udld port disable`

インターフェースのUDLDを無効にする。

### 使用例

    awplus(config-if)# udld port disable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはudld enableコマンドでUDLDを有効にした2つ以上の光スイッチポートを無効にする。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- udld port disable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

udld enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK