[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# location elin-location identifier

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# location elin-location ELIN identifier <1-4095>`

`(config)# no location elin-location identifier <1-4095>`

LLDP-MEDで通知するELIN（緊急通報用の位置識別番号）を登録または変更する。
no形式で実行した場合は指定したELINの登録を削除する。
登録したELINをLLDP-MEDで通知するには、インターフェースモードのlocation elin-location-idコマンドでポートにELINを割り当てる必要がある。また、lldp med-tlv-selectコマンドで位置識別情報（Location Identification TLV）を同ポートから送信するよう設定しておく必要がある。
ELINは400件まで登録できる。

### パラメーター

`ELIN` | ELIN（緊急通報用の位置情報番号）。10～25文字の数字で指定する
`<1-4095>` | ELINの登録番号（ELINそのものではないことに注意）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- location elin-location identifier（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
location elin-location-id（インターフェースモード）
show location（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH