[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server ping-poll timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ping-poll timeout <1-30>`

`(config)# no auth-web-server ping-poll timeout`

Web認証サーバーのSupplicant監視機能における監視パケットの応答待ち時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1秒。
本コマンドの設定値は、Critical Up状態時における監視パケット（auth-web-server ping-poll type）の送信間隔となる。
（本コマンドの設定値は、Authenticatorが応答のないSupplicantに対して次の監視パケットを送るまでの待ち時間となる）
AuthenticatorがSupplicantに対して定期的に送る監視パケットの送信間隔については、auth-web-server ping-poll intervalコマンドで設定すること。

### パラメーター

`<1-30>` | 監視パケットの応答待ち時間（秒）。監視パケット送信後、この時間内に応答パケットを受信しなかった場合は無応答と見なす。初期値は1秒

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll type（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH