[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show auth statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth statistics [interface IFRANGE]`

`# show auth [interface IFRANGE] statistics`

各スイッチポートにおけるポート認証のパケット送受信統計情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show auth statistics interface port1.0.1 ↓
    Authentication Statistics for interface port1.0.1
      EAPOL Frames Rx: 0 - EAPOL Frames Tx: 0
      EAPOL Start Frames Rx: 0 - EAPOL Logoff Frames Rx: 0
      EAP Rsp/Id Frames Rx: 0 - EAP Response Frames Rx: 0
      EAP Req/Id Frames Tx: 0 - EAP Request Frames Tx: 0
      Invalid EAPOL Frames Rx: 0 - EAP Length Error Frames Rx: 0
      EAPOL Last Frame Version Rx: 0 - EAPOL Last Frame Src: 0000.0000.0000

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
show dot1x statistics（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH