[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 dhcp client

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`# clear ipv6 dhcp client [IFNAME]`

指定したIPv6インターフェースで動作しているDHCPv6クライアントを初期化する。
本コマンドを実行すると、該当インターフェースで取得したIPv6プレフィックスと設定情報がいったん消去され、あらためてDHCPv6サーバーへの要求が送信される。
情報消去時には、自動設定したインターフェースのアドレスもいったんクリアされる。また、DHCPv6サーバー機能を併用した再割り当て・再通知もいったん停止される。

### パラメーター

`IFNAME` | DHCPv6クライアントが動作しているインターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 関連コマンド

ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH