[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh`

再認証有効時、Web認証サーバーのSupplicant監視機能において監視パケット（auth-web-server ping-poll type）への応答があった場合に再認証タイマーをリセットするかどうかを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定はリセットしない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth reauthentication（インターフェースモード）
auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll type（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH