[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server ssl

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ssl [hybrid]`

`(config)# no auth-web-server ssl`

hybridオプションなしで実行した場合は、Web認証サーバーにおいて、HTTPではなくHTTPSだけを使うよう設定する。
hybridオプション付きで実行した場合は、Web認証サーバーにおいて、HTTPとHTTPSの両方を同時に使うよう設定する。
no形式で実行した場合はHTTPSの設定を無効化し、HTTPだけを使うように設定する。
初期設定ではHTTPだけを使う。
初期状態では、SSLサーバー証明書と秘密鍵はファームウェア組み込みのものが自動的に使われるので特に設定は不要。
独自に取得したサーバー証明書と秘密鍵を使いたい場合は、copyコマンドのweb-auth-https-fileキーワードを使ってインストールすること。

### パラメーター

`hybrid` | HTTPとHTTPSを同時に有効化する。本オプションなしで実行した場合はHTTPSだけが有効になる

### 注意・補足事項

■ HTTPS有効時でもHTTPリダイレクトは機能するため、未認証Supplicant（Webブラウザー）からの任意のHTTP通信を本製品のhttps URLにリダイレクトして認証ページを表示させることが可能。
しかし、未認証Supplicantが本製品以外のHTTPS URLにアクセスしようとした場合は、Webブラウザーがタイムアウトして認証ページを表示させることができない。未認証SupplicantからHTTPS通信を行う場合は、本製品のHTTPS URLに直接アクセスすること。
■ ファームウェア組み込みのSSLサーバー証明書を使う場合、通常Webブラウザーからのアクセス時に次のような警告が表示される（Google Chromeの例）。

■ ファームウェア組み込みのSSLサーバー証明書は、発行者（Issuer）と発行先（Subject）がともに「O=Allied-Telesis, CN=AlliedwarePlusCA」で、有効期限はファームウェアのビルド日から10年となっている。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ssl（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH