[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree cisco-interoperability

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree cisco-interoperability {enable|disable}`

（MSTP）MSTリージョンの識別時にリージョン名とリビジョンだけを使用し、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報は使用しないよう設定する、あるいは、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報を使用するよう設定する。

### パラメーター

`enable` | MSTリージョンの識別時に、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報を使用しない
`disable` | MSTリージョンの識別時に、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報を使用する。初期設定

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree cisco-interoperability（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
region（MSTモード）
revision（MSTモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst config（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH