[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server ping-poll type

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ping-poll type {arp|ping}`

`(config)# no auth-web-server ping-poll type`

Web認証サーバーのSupplicant監視機能における監視パケットの種類を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はping。

### パラメーター

`arp` | ARPパケット
`ping` | Ping（ICMP Echo）パケット。初期設定

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ping-poll type（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH