[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-discovery permit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] snmp-discovery permit ip A.B.C.D`

指定したIPアドレスをSNMP探索機能の探索対象に追加する。
snmp-discovery denyコマンドで除外されているアドレスや、/24より広いサブネットが設定されているインターフェース配下のIPアドレスは通常探索されないが、本コマンドで明示的に指定すれば探索対象となる。

### パラメーター

`ip A.B.C.D` | SNMP探索の対象に追加したいノードのIPアドレス

### 使用例

■ IPアドレス「192.168.3.2」をSNMP探索機能の探索対象に追加する。

    awplus(config)# snmp-discovery permit ip 192.168.3.2 ↓

■ IPアドレス「192.168.3.2」をSNMP探索機能の探索対象から除外する。

    awplus(config)# no snmp-discovery permit ip 192.168.3.2 ↓

### 注意・補足事項

■ snmp-discovery denyコマンドでの設定よりも本コマンドが優先されるため、snmp-discovery denyコマンドにて指定したVLANインターフェースに、本コマンドで指定したIPアドレスが含まれている場合でも、SNMP探索機能の探索対象となる。
■ 探索対象IPアドレス（snmp-discovery permit）と探索除外IPアドレス（snmp-discovery deny）はそれぞれ30件まで登録可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-discovery permit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-discovery deny（グローバルコンフィグモード）
service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）
show snmp-discovery（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH