[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos interface storm-status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos interface IFNAME storm-status`

指定したスイッチポートにおけるQoSストームプロテクション機能の設定と状態を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

    awplus> show mls qos interface port1.0.1 storm-status ↓
    Interface:           port1.0.1
     Class-map:           default
      Storm-Protection:    Enabled
      Port-status:         Disabled
      Storm Action:        portdisable
      Storm Window:        5000 ms
      Storm Downtime:      3 s
      Timeout Remaining:   2 s
      Last read data-rate: 32207 kbps
      Storm Rate:          500 kbps

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-downtime（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-window（ポリシーマップ・クラスモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH