[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server ping-poll failcount

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ping-poll failcount <1-100>`

`(config)# no auth-web-server ping-poll failcount`

Web認証サーバーのSupplicant監視機能において、Supplicantがいなくなったと判断する監視パケット無応答の回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5回。

### パラメーター

`<1-100>` | Supplicantが存在しなくなったと判断するために必要な監視パケット無応答の回数。指定回数連続で監視パケット（auth-web-server ping-poll type）への応答がなかった場合、Supplicantが存在しなくなったと判断し、該当Supplicantをログアウトする。初期値は5回

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll type（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH