[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list standard(seq entry)

モード: 名前付き標準IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ip-std-acl)# [<1-65535>] {deny|permit} SRCIP`

`(config-ip-std-acl)# no <1-65535>`

`(config-ip-std-acl)# no {deny|permit} SRCIP`

対象名前付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）にエントリーを新規追加または変更する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
名前付き標準IPアクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はシーケンス番号によって指定したエントリーの並び順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。

### パラメーター

`<1-65535>` | シーケンス番号。対象アクセスリスト内におけるエントリーの位置を指定する。エントリーの新規追加時にシーケンス番号を省略した場合は、リストの最後尾にエントリーが追加され、既存の最後尾エントリーより大きい直近の4の倍数が新規エントリーの番号として自動採番される（最初にシーケンス番号なしで作成したエントリーの番号は4になる。また、最後尾エントリーの番号が99の状態でシーケンス番号を指定せずに新規エントリーを追加した場合は100になる）。なお、設定を保存して再起動した場合、各エントリーのシーケンス番号は保持されず、4, 8, 12のような4刻みの値に変更される
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP` | IPアドレス（通常始点IPアドレス）。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D/M [exact-match]` | IPアドレスとマスク長。マスク長Mは、対象アドレスとA.B.C.Dの先頭何ビットを比較するかを指定する
| `any` | すべてのIPアドレスに合致させる場合に指定する。「0.0.0.0/0」と同義

### 使用例

■ 192.168.10.2と192.168.20.2にだけアクセスを許可する名前付き標準IPアクセスリスト「n1」を作成する。

    awplus(config)# access-list standard n1 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit 192.168.10.2/32 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit 192.168.20.2/32 ↓

■ 192.168.30.0/24からのアクセスを拒否し、その他は許可する名前付き標準IPアクセスリスト「n2」を作成する。

    awplus(config)# access-list standard n2 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# deny 192.168.30.0/24 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit any ↓

### 注意・補足事項

■ 名前付き標準IPアクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。

### コマンドツリー

    access-list standard(list) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- access-list standard(seq entry)（名前付き標準IPアクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH