[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mstack enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / マネージメントスタック

`(config)# [no] mstack enable`

マネージメントスタック機能を有効化する。
no形式で実行した場合はマネージメントスタック機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ マネージメントスタック機能を有効化する。

    command-node(config)# mstack enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するにはAMFの無効化が必須。本コマンド実行前にatmf enableコマンドでAMF機能を無効化すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mstack enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show mstack nodes（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH