[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport trunk native vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport trunk native vlan {<1-4094>|none}`

`(config-if)# no switchport trunk native vlan`

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートのネイティブVLAN（所属先タグなしVLAN）を指定する。
ネイティブVLANとは、タグ付きポートで受信したタグなしパケットの所属先VLANのこと。初期状態ではvlan1に設定されているため、タグ付きポートで受信したタグなしパケットはvlan1の所属として扱われる。これを変更したい場合は本コマンドで別のVLAN IDを指定すること。また、対象ポートでタグなしパケットを送受信したくない場合は、ネイティブVLANをnone（なし）に設定すればよい。
no形式で実行した場合は初期設定（vlan1）に戻る。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID（VID）。対象スイッチポートで受信したタグなしパケットは、ここで指定したVLANの所属とみなされる。初期値は1
`none` | 対象スイッチポートでタグなしパケットを送受信しない場合に指定する

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport trunk native vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH