[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show epsr

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`> show epsr [NAME]`

EPSRドメインの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。省略時はすべてのEPSRドメインの情報が表示される

### 使用例

    awplus> show epsr ↓

    EPSR Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name ........................ Test
     Mode .......................... Transit
     Status ........................ Enabled
     State ......................... Links-Up
     Control Vlan .................. 2
     Data VLAN(s) .................. 100
     First Port .................... port1.0.1
       Status ...................... Forwarding
       Direction ................... Upstream
       Is On Common Segment ........ No
       Blocking Control ............ Physical
     Second Port ................... port1.0.2
       Status ...................... Forwarding
       Direction ................... Downstream
       Is On Common Segment ........ No
       Blocking Control ............ Physical
     Trap .......................... Enabled
     Master Node ................... eccd.6d20.c0fe
     Enhanced Recovery ............. Disabled
     Priority ...................... 0 [superloop prevention disabled]
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | EPSRドメイン名
Mode | EPSRドメインにおける役割。Transit（トランジットノード）
Status | EPSRドメインの有効・無効
State | EPSRドメインの状態。Idle、Links-Up、Links-Down、Pre-Forwardingのいずれか
Control Vlan | コントロールVLANのVLAN ID（VID）
Data VLAN(s) | データVLANのVLAN ID（VID）一覧
First Port | （トランジットノードのみ）リングを構成する第1ポートのインターフェース名
First Port / Status | リングを構成する第1ポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockedのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
First Port / Direction | （トランジットノードのみ）リングを構成する第1ポートの向き。Upstream（マスターノードのプライマリーポート方向）、Downstream（マスターノードのセカンダリーポート方向）、Unknown（EPSRドメインが無効に設定されている）のいずれか
First Port / Is On Common Segment | リングを構成する第1ポートが複数のEPSRドメインに所属しているかどうか（Common Linkかどうか）
First Port / Blocking Control | リングを構成する第1ポートのブロッキング状態を物理的（physical）にコントロールしているか、論理的（logical）にコントロールしているか
Second Port | （トランジットノードのみ）リングを構成する第2ポートのインターフェース名
Second Port / Status | リングを構成する第2ポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockedのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
Second Port / Direction | （トランジットノードのみ）リングを構成する第2ポートの向き。Upstream（マスターノードのプライマリーポート方向）、Downstream（マスターノードのセカンダリーポート方向）、Unknown（EPSRドメインが無効に設定されている）のいずれか
Second Port / Is On Common Segment | リングを構成する第1ポートが複数のEPSRドメインに所属しているかどうか（Common Linkかどうか）
Second Port / Blocking Control | リングを構成する第1ポートのブロッキング状態を物理的（physical）にコントロールしているか、論理的（logical）にコントロールしているか
Trap | EPSRドメインの状態が変化したときにSNMPトラップを送信するかどうか。Enabled（送信する）、Disabled（送信しない）のいずれか
Master Node | （トランジットノードのみ）マスターノードのMACアドレス。マスターノードからのメッセージをまだ受信していない場合はUnknownと表示される
Enhanced Recovery | エンハンストリカバリー機能の有効・無効
Priority | EPSRドメインのプライオリティー

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

### 関連コマンド

epsr datavlan（EPSRモード）
epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
epsr state（EPSRモード）
epsr trap（EPSRモード）
show epsr counters（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH