[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth two-step order

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth two-step order auth-mac dot1x`

`(config-auth-profile)# auth two-step order auth-mac auth-web`

`(config-auth-profile)# auth two-step order dot1x auth-mac`

`(config-auth-profile)# auth two-step order dot1x auth-web`

`(config-auth-profile)# no auth two-step order`

対象スイッチポートにおける2ステップ認証の実行順序を指定する。
no形式で実行した場合は2ステップ認証の実行順序を未指定に戻す。
初期設定は未指定。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth two-step orderコマンドと同じです。

### パラメーター

`auth-mac dot1x` | MACベース認証 → 802.1X認証の順に実行する
`auth-mac auth-web` | MACベース認証 → Web認証の順に実行する
`dot1x auth-mac` | 802.1X認証 → MACベース認証の順に実行する
`dot1x auth-web` | 802.1X認証 → Web認証の順に実行する

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth two-step order（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth two-step order（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH