[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# trigger

モード: グローバルコンフィグモード --> トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config)# [no] trigger <1-250>`

トリガーの設定を行うトリガーモードに移行する。新規作成時は、引き続きtype xxxxコマンドを実行して、トリガーの種類と起動条件を指定すること。
no形式で実行した場合は、トリガーを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
トリガーモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-250>` | トリガー番号

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでトリガー番号を指定しても、type xxxxコマンドでトリガーの種類を指定するまで、該当番号のトリガーは作成されたことにならない（ランニングコンフィグに現れない）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- trigger（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- active（トリガーモード）
             +- day（トリガーモード）
             +- description（トリガーモード）
             +- repeat（トリガーモード）
             +- script（トリガーモード）
             +- test（トリガーモード）
             +- time（トリガーモード）
             +- trap（トリガーモード）
             +- type atmf node（トリガーモード）
             +- type cpu（トリガーモード）
             +- type env-sensor（トリガーモード）
             +- type interface（トリガーモード）
             +- type log（トリガーモード）
             +- type main-pse（トリガーモード）
             +- type memory（トリガーモード）
             +- type periodic（トリガーモード）
             +- type ping-poll（トリガーモード）
             +- type pse-port（トリガーモード）
             +- type reboot（トリガーモード）
             +- type time（トリガーモード）
             +- type usb（トリガーモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH