[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear atmf links virtual

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# clear atmf links virtual [VLINKIFRANGE]`

AMF仮想リンクの状態をクリアする。

### パラメーター

`VLINKIFRANGE` | AMF仮想リンクのインターフェース名（vlinkX - Xは仮想リンクのローカルID）。カンマを使った複数指定も可能（ハイフンによる範囲指定は不可）。省略時はすべてのAMF仮想リンクが対象となる

### 関連コマンド

clear atmf links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH