[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# description

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# description TEXTLINE`

`(config-if)# no description`

対象インターフェースに説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい。最大文字数は256文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > _）。

### 使用例

■ port1.0.1に説明文を付ける。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# description Connected to 3rd floor switch ↓

■ port1.0.1の説明文を削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no description ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- description（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH