[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# acl-group ipv6 address

モード: グローバルコンフィグモード --> IPv6ホストグループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] acl-group ipv6 address NAME`

ハードウェアアクセスリストのIPv6アドレス条件を定義するIPv6ホストグループを新規作成または変更するためのIPv6ホストグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したIPv6ホストグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
具体的なIPv6アドレスの条件はacl-group ipv6 address(entry)コマンドで指定する。条件指定のないIPv6ホストグループはすべてのIPv6アドレスにマッチする。

### パラメーター

`NAME` | IPv6ホストグループ名

### 使用例

■ IPv6ホストグループv6hg1を作成する。

    awplus(config)# acl-group ipv6 address v6hg1 ↓
    awplus(config-ipv6-host-group)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- acl-group ipv6 address（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- acl-group ipv6 address(entry)（IPv6ホストグループモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）
show acl-group ipv6 address（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH