[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# active

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# [no] active`

対象トリガーを有効にする。
no形式で実行した場合は対象トリガーを無効にする。
作成直後のトリガーは有効。

### 使用例

■ 作成済みのトリガー「1」を無効にする。

    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# no active ↓

■ 作成済みのトリガー「1」を有効にする。

    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# active ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- active（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）
trigger activate（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH