[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf nodes

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf nodes [all]`

AMFノードの一覧を表示する。

### パラメーター

`all` | すべてのAMFノード。AMFゲストノードまたはエージェントノードも表示する場合に指定する

### 使用例

    SBx81# show atmf nodes ↓

    Node Information:

      * = Local device

     SC = Switch Configuration:
      C = Chassis   S = Stackable   N = Standalone

      Node                 Device             ATMF         Parent              Node
      Name                 Type               Master  SC   Domain              Depth
    --------------------------------------------------------------------------------
    * SBx81                AT-SBx81CFC960       Y     C    none                  0
      FSW241               x510-28GTX           N     S    SBx81                 1
      FSW242               x510-28GTX           N     S    SBx81                 1
      ESW231               x510-52GTX           N     S    FSW242                2

     Current ATMF node count 4

    SBx81# show atmf nodes all ↓

     Node and Guest Information:

      * = Local device

     SC = Switch Configuration:
      C = Chassis   S = Stackable   N = Standalone G = Guest

      Node/Guest           Device             ATMF         Parent              Node
      Name                 Type               Master  SC   Domain              Depth
    --------------------------------------------------------------------------------
    * SBx81                AT-SBx81CFC960       Y     C    none                  0
      FSW241               x510-28GTX           N     S    SBx81                 1
      FSW242               x510-28GTX           N     S    SBx81                 1
      ESW231               x510-52GTX           N     S    FSW242                2
      Camera211                                 N     G    FSW241                -
      AP223                AT-TQ2450            N     G    FSW241                -
      AP222                AT-TQ4400            N     G    FSW241                -
      AP221                AT-TQ4600            N     G    FSW241                -

     Current ATMF node count 8 (guests 4)

表 1
Node Name | AMFノード名。* はローカルノード（本コマンドを実行したノード）を表す
Node/Guest Name | AMFノード、AMFゲストノードまたはエージェントノード名。* はローカルノード（本コマンドを実行したノード）を表す
Device Type | ノードの機種名
ATMF Master | マスターかどうか。Y（マスター）、N（メンバー）のいずれか
SC | ノードの分類。CS（VCS対応シャーシ機種）、C（シャーシ機種）、S（VCS対応機種）、G（AMFゲストノードまたはエージェントノード対応機種）、N（VCS無効もしくはVCS非対応機種）のいずれか
Parent | 上位ノード名（マスターに近いノードの名前）。マスターではnone（なし）と表示される
Parent Domain | 上位ノード名（AMFゲストノードまたはエージェントノードを接続しているノードの名前）。マスターではnone（なし）と表示される
Node Depth | マスターからの距離（ホップ数）。マスターは0、マスター直下のノードは1というように数える。ただし、AMFクロスリンクで接続したノードはすべて同じ距離となる

> Note

> > Parentで表示される上位ノード名とは、直接接続されているノードではなく、上位ドメインのノードを表す。例えば以下の構成のように、Member1とMember2がクロスリンクで接続され、Member2がドメインコントローラーとして動作している構成では、Member3とMember4のParentが、Member2と表示される。

### 関連コマンド

atmf backup now（特権EXECモード）
atmf master（グローバルコンフィグモード）
atmf remote-login（特権EXECモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
discovery（AMFゲストコンフィグモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
http-enable（AMFゲストコンフィグモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）
show atmf guests（特権EXECモード）
show atmf links（特権EXECモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）
username（AMFゲストコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH