[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# rmon collection stats

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# rmon collection stats <1-65535> [owner NAME]`

`(config-if)# no rmon collection stats <1-65535>`

対象インターフェースでRMONのイーサネット統計情報を収集するための設定を行う（統計情報コントロールテーブルにエントリーを追加する）。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態ではRMON統計情報の収集は行われていない。

### パラメーター

`stats <1-65535>` | 統計情報エントリーのインデックス（etherStatsIndex）
`owner NAME` | 統計情報エントリーのオーナー名（etherStatsOwner）

### 使用例

■ スイッチポート1.0.2でRMON統計情報の収集を有効にする。統計情報エントリーのインデックスは「2」とする。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# rmon collection stats 2 ↓

### 注意・補足事項

■ RMONの設定はSNMPマネージャーから行うほうが一般的であり、また容易である。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rmon collection stats（インターフェースモード）

### 関連コマンド

rmon alarm（グローバルコンフィグモード）
show rmon statistics（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH