[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf container

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf container`

`# show atmf container {NAME | detail | detail NAME}`

AMFコンテナの情報を表示する。
パラメーターを指定しないで実行した場合は、設定されているすべてのAMFコンテナの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | AMFコンテナ名
`detail` | 詳細な情報を表示
`detail NAME` | 指定したAMFコンテナの詳細な情報を表示

### 使用例

■ すべてのAMFコンテナの情報を表示する。

    awplus# show atmf container ↓

    ATMF Container Information:

      CONTAINER NAME   AREA NAME        STATE    MEMORY    CPU
    -----------------------------------------------------------------
      abc              MASTER1          running  70.3 MB   3.935423
      asdf                              stopped  0 bytes   0.000000
      def              MASTER2          running  53.2 MB   3.330109
      xyz                               running  52.1 MB   2.811285

    Current ATMF Container count: 4

■ すべてのAMFコンテナの詳細な情報を表示する。

    awplus# show atmf container detail ↓

    ATMF Container Detail Information:

    Name:           abc
    State:          RUNNING
    PID:            980
    IP:             172.31.0.1
    IP:             192.168.0.2
    IP:             fd00:4154:4d46:3c::1
    CPU use:        3.95 seconds
    Memory use:     67.07 MiB
    KMem use:       0 bytes
    Link:           vethP31UFA
     TX bytes:      166.01 KiB
     RX bytes:      141.44 KiB
     Total bytes:   307.45 KiB
    Link:           vethYCT7BB
     TX bytes:      674.27 KiB
     RX bytes:      698.27 KiB
     Total bytes:   1.34 MiB

    Name:           asdf
    State:          STOPPED

    Name:           def
    State:          RUNNING
    PID:            1086
    IP:             172.31.0.1
    CPU use:        3.34 seconds
    Memory use:     50.82 MiB
    KMem use:       0 bytes
    Link:           veth6LOD7B
     TX bytes:      0 bytes
     RX bytes:      98.59 KiB
     Total bytes:   98.59 KiB
    Link:           vethJWJ350
     TX bytes:      0 bytes
     RX bytes:      0 bytes
     Total bytes:   0 bytes

■ AMFコンテナ「abc」の情報を表示する。

    awplus# show atmf container abc ↓

    ATMF Container Information:

      CONTAINER NAME   AREA NAME        STATE    MEMORY    CPU
    -----------------------------------------------------------------
      abc              MASTER1          running  70.3 MB   3.940658

    Current ATMF Container count: 1

■ AMFコンテナ「abc」の詳細な情報を表示する。

    awplus# show atmf container detail abc ↓

    ATMF Container Detail Information:

    Name:           abc
    State:          RUNNING
    PID:            980
    IP:             172.31.0.1
    IP:             192.168.0.2
    IP:             fd00:4154:4d46:3c::1
    CPU use:        3.96 seconds
    Memory use:     67.07 MiB
    KMem use:       0 bytes
    Link:           vethP31UFA
     TX bytes:      166.33 KiB
     RX bytes:      141.71 KiB
     Total bytes:   308.04 KiB
    Link:           vethYCT7BB
     TX bytes:      675.88 KiB
     RX bytes:      699.62 KiB
     Total bytes:   1.34 MiB

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

### 関連コマンド

atmf area id（グローバルコンフィグモード）
atmf area password（グローバルコンフィグモード）
atmf container login（特権EXECモード）
atmf container（グローバルコンフィグモード）
description（AMFコンテナコンフィグモード）
area-link（AMFコンテナコンフィグモード）
state（AMFコンテナコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH