[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# service flow

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config)# [no] service flow`

IPFIXデバイスによる対象インターフェースでのフローモニタリングを有効にする。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期状態では無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service flow（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show flow（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF